福建泓武招标有限公司                                                                   竞价文件

竞价文件
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一、竞价须知
（一）采购标的一览表
金额单位：人民币元 

	合同包
	品目号
	标的名称
	数量
	主要技术参数及要求
	合同包最高限价

（元）
	竞价保证金

（元）

	1
	1-1
	福建商学院新增电控系统采购项目
	1批
	详见二、技术参数及相关要求
	231295
	2300


（二）合格的竞价报价人
1、有能力提供本竞价文件所述福建商学院新增电控系统采购项目、符合下述规定条件的境内企业法人。须提供合格有效的企业营业执照复印件。 

2、报价人的资格声明；

3、竞价承诺书；

    4、法定代表人授权书（若报价代表人为法定代表人则无须提供授权书，但须提交身份证正反面复印件）
5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明；

6、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料；须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料。

7、报价人提供的财务状况报告或资信证明：报价人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定：(1)成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的2025年度的年度财务报告。(2)成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第（1）、（2）条规定提供财务报告复印件的报价人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人)，应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。
8、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

 备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

9、报价人须具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供声明函。
10、竞价保证金凭证复印件。

11、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”的要求逐条做出投标响应）。

12、售后服务承诺（如有）。

13、其它必要的相关证明材料（如有）。

14、招标服务费承诺书。

（三）报名及递交材料须知

１、报价人应先在福建泓武招标有限公司网上竞价系统（http://www.fjhwzb.com/）进行供应商注册，需正确填写信息且上传营业执照、税务登记证（三证合一除外）、法人身份证复印件等材料。要求上传的材料应是最新（有效）、清晰的。（注意：填写公司地址时不要有#号键）

２、注册完成后联系代理机构人员审核。注册审核通过后需进入网上竞价系统报名，并在网上竞价公告中下载竞价文件。

3、按“（二）合格的竞价报价人”要求中所列材料加盖报价人公章（复印件应注明与原件一致），在递交报名材料截止时间前递交报名材料三份【报名材料必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册】，报名材料未按以上要求提交的报价人，将导致其竞价资格被拒绝。

3.报价人报名及递交报名材料起止时间：2026年7月13日09:00至2026年7月20日17:00(北京时间)之前送达，报价人应在此之前将密封的报名材料（一正二副）送达（福州市晋安区新店镇秀山路245号索高广场1号楼2层206单元---福建泓武招标有限公司开标大厅指定地点）。逾期送达的或不符合规定的报名材料将被拒绝接收。

4.报名材料审核时间及地点:2026年7月21日09:00起至2026年7月21日10:30止(北京时间)，福州市晋安区新店镇秀山路245号索高广场1号楼2层206单元。由采购人组织统一对密封的报名材料进行现场启封审核，审核通过后由代理公司通知报价人进行网上竞价系统的报名审核通过，方可在竞价平台上竞价。未在竞价时间内上传的报价及未通过报名材料审核的报价人在竞价平台所提交的报价无效。

5.竞价时间：2026年7月21日10:30起至2026年7月21日11:00止(北京时间)，报价前建议提前半小时登入网上竞价平台，在报价期间因网站或系统等原因造成无法报价由报价人自行负责。
（四）报价须知：

1、本次采购的货物及服务为国内供货商。

2、一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

报价人有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

3、报价文件包括以下内容：报价书、报价人声明、报价一览表、项目说明一览表（以上文件均需加盖公章），报价人需将完整的报价文件于竞价时间截止后30分钟内发送至福建泓武招标有限公司邮箱：fjhongwu@163.com。报价人对每个合同包报价时仅需扫描上传加盖公章的报价一览表（上传的文件大小必须在10M以内。可将需要上传的文件扫描后以压缩包的形式上传）。报价一览表需在网上竞价截止时间前按上述要求上传，未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。
4、报价人竞价报价的货物或服务必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“报价一览表”中的项目内容（如技术和服务要求、详细配置、售后服务）完全符合网上竞价要求的参数，带有范围值的参数必须写明实际响应数值，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效。

5、网上竞价公告载明的要求中涉及的报价人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。

6、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购品目清单中加★号的），报价人须提供《节能产品政府采购品目清单》 内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料，未按此要求的，网上竞价无效。 

7、报价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，网上竞价无效。

8、竞价总价为本次采购项目提供服务，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括竞价文件所确定的采购范围相应服务的提供、税金、巡检、维护、交通运输、人工、装卸、专用工具设备、安装、调试、检验及技术资料、保险、所有责任义务和风险等项目相关的一切费用。
9、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE 浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。 

10、竞价成交供应商的纸质报价文件应按要求的报价格式填写制作完整，报价文件应包括以下内容：报价书、报价人声明、报价一览表、项目说明一览表（以上文件均需加盖公章），都必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，整本报价文件须加盖公章和骑缝章，在领取成交通知书时书面递交两份纸质报价文件。
（五）竞价准则

1、福建泓武招标有限公司将采购人提出的采购需求在福建泓武招标有限公司网（http://www.fjhwzb.com/）、福建省国资采购平台（网址：https://ygcg.fjcqjy.com/）上公告。网上竞价的报价时限为“（三）报名及递交材料须知”中规定的竞价时间，在报价时限截止前，符合采购需求的潜在供应商通过福建泓武招标有限公司竞价平台（http://www.fjhwzb.com/）进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、竞价过程中，每个报价人只能进行一次报价。各个报价人之间不做报价高低限制,超过最高限价单价及总价，按无效报价处理。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内进行报价，直到竞价截止时间为止。

4、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①报价人在竞价平台提交报价后上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以报价人在竞价平台提交的报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照以下规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效：对计算错误的内容，以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或补正，澄清、说明或补正应由报价人代表在规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式提交。

 5、报价人应遵守采购相关法规，若报价人违反规定，将按有关规定处理。

（六）竞价结果确认

  1、网上竞价公告期满，福建泓武招标有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在福建泓武招标有限公司网（http://www.fjhwzb.com/）、福建省国资采购平台（网址：https://ygcg.fjcqjy.com/）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

  2、网上竞价公告期满，递交报名材料的报价人不足三家或经审核报名材料符合要求的报价人不足三家，则本项目不进行报价，网上竞价无效；若提交报价的有效报价人不足三家，网上竞价无效。

3、采购单位在提出采购需求时指定品牌、型号的，须在采购单位指定的品牌、型号范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

（七）竞价报价偏差

  1、重大偏差。下列情况属于重大偏差：

 （1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

 （2）报价文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

 （3）不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）报价文件附有采购人不能接受的条件；

 （5）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

  2、细微偏差。报价文件在实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

  对存在细微偏差的报价人要求在审核结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该报价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

 3、审核时依据报价人的全部报价材料，对照竞价文件要求进行审核，逐一核对报价人提交的证明材料，不仅只依据“项目说明一览表”做出评价。资格条件和不响应技术商务要求的即为无效报价的实质性条款，须按照竞价文件要求提供证明材料；未提供证明材料的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不符合；对报价描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；其他条款，对报价描述和证明材料不一致的，要求报价人进行书面澄清，并以不利于报价人的内容为准进行审核。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；报价人未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

（八）竞价保证金

  1、报价人须提交竞价保证金人民币2300元整（注明项目编号及合同包号）。竞价保证金缴交银行账号：

开户名称： 福建泓武招标有限公司

开户银行：广发银行福州分行

银行账号：9550880213790600280

  2、未成交的报价人，在结果公告发布后5个工作日内予以无息退还。成交供应商在交货验收后，须向福建泓武招标有限公司提供采购合同，福建泓武招标有限公司以原提交方式5个工作日内予以无息退还竞价保证金。

  3、无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

  4、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

（九）签订合同

1、签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交供应商的报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。若成交供应商自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。
2、签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

4、采购人与成交供应商应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

5、采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物及服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、成交供应商在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在竞价文件中未予列明）。

7、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

①除不可抗力外，因成交供应商自身原因未在成交通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

②未按照竞价文件、报价文件的约定签订采购合同。

※若上述竞价保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则成交供应商还要承担相应的赔偿责任。
（十）代理服务费

1、本项目代理服务费:收费标准以成交总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取：（0，100)万元 1.50%。成交金额在100万元（含）以下的项目，招标代理服务收费标准下浮15%。

2、代理服务费的缴纳方式：

1）成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。

2）代理服务费以银行转账、电汇、汇票等付款方式交纳。

3、代理服务费缴交账号：

开户名：福建泓武招标有限公司 

开户行：中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行 

账 号：428673312013
（十一）采购人联系方式

采购人： 福建商学院

地  址： 福州市鼓楼区黄埔19号

联系人： 陈老师

联系方式：0591-26298150
（十二）采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建泓武招标有限公司
地  址：福州市晋安区新店镇秀山路245号索高广场1号楼2层206单元
邮  编：350011
电  话：0591-87509888
联系人：许建纲、姜欢霞
电子信箱：fjhongwu@163.com
二、竞价内容及要求
一、采购标的
1、本项目为福建商学院新增电控系统采购项目。

2、报价人应根据竞价文件所提出的技术规格、服务要求，选择具有最佳性价比的产品及服务来投标，以充分显示各报价人的竞争实力，报价人务必仔细阅读竞价文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

3、本项目报价为全费用固定综合总价，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括竞价文件所确定的采购范围相应产品和服务的提供、税金、交通运输、人工、专用工具设备、安装、调试、检验及技术资料、保险、质保维修、垃圾清运、场地复原等为完成本项目全部工作内容所产生的一切成本、费用与风险，采购人不再支付其他任何费用。

二、技术和服务要求（以下技术和服务要求均为不可负偏离的实质性条款，若有负偏离则报价无效）

2.1主要货物清单

	序号
	材料设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	智能融合控制器(网关)
	台
	1
	

	2
	多用户智能电表
	路
	25
	连江校区

	3
	数据采集器
	台
	1
	

	4
	智能单相电表
	台
	204
	仓山校区56台

马尾校区148台

	5
	智能单相导轨表
	台
	84
	仓山校区

	6
	数据网关
	台
	7
	

	7
	施工费
	项
	1
	备注:电缆、线材辅材


注：报价要求：本项目供应商需对清单中的每一项进行分项报价，在竞价中需提供详细的报价清单，未按规定报价的按无效投标处理。

2.2详细技术参数要求

2.2.1智能融合控制器(网关)

(1)固定220V 10A智能插座输出口：8路防脱落新国标五孔插座；市电旁路输出非智能插座：1路防脱落新国标五孔插座；输入电能数据采集、可设定延时开关机时间、每个端口带智能保护功能；8路智能插座输出口每路独立无线（遥控）控制开关，集成电源时序功能，支持全开全关功能；8路智能插座独立采集输出电流、电压及功率等用电数据；整机输出功率≥3.5KW。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
(2)输入电压监测：电压、电流、功率总阀值设置、8个智能插座电压、电流、功率的独立阀值设置; 8个智能插座端口阀值联动管理：电压、电流、功率阀值触发联动空调、智能断路器、智能照明控制系统的启停功能; 可查询接入设备运行日志功能、实时查询设备的用电情况：可以选择年月日时的电压、电流、功率及电能使用情况。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
(3)设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

(4)设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1个SFP插槽、1路独立RJ45（用于485通讯）、1路TYPE-C接口、物联网I/O口 2个（提供该设备以上端口实物照片），可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
(5)可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。

(6)设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等。

(7)设备带有≥1.5寸 0LED显示屏，屏幕监视工作状态，可查询设备联网信息，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
(8)端口固定集成要求：最新国标 220V 10A 防脱落电源输出≥9个(输出插座口≥8 路，旁路输出插座 ≥1 路)；千兆 RJ45 网络接口≥8 个、 RJ45 类型的 485 接口≥1 个、RJ45 管理口≥1 个、SFP插槽≥1个、TYPE-C接口≥1个、物联网I/O≥2个等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19 英寸1U机架式安装。（需提供第三方检测机构出具检测报告复印件，检测报告需含有设备实物照片，并提供设备截图佐证以上参数）
2.2.2多用户智能电表

（1）供电电源：3x220/380V

（2）工作电压范围：AC60~500V

（3）计量精确度：不低于1.0 级

（4）标定电流：10（40）A，15（60）、20(80)、30（100）A

（5）分户最大功耗：≤0.5W

（6）售电精度：不低于0.01 度

（7）工作环境温度：-20 ~ +55℃ 湿度：20 ~ 90%RH

（8）使用寿命：≥10 年；

（9）预付费，可通过平台远程指令遥控通断电。

（10）模块化结构设计
① 采用可靠的单片机作为电能表的主控制芯片。

② 采用大规模专用集成电路采集电能信号，能精确计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，杜绝偷漏电现象。
  ③ 各个功能之间的接口标准化，方便使用升级。
  ④ 强弱电分离，保证避免强电对弱电的干扰。
  ⑤ 工作电源三相供电，具有电源缺相指示功能,电源缺相， 电能表照常工作。

（11）多核设计：采用三个CPU，通讯交互、计量、显示由不同的CPU 负责，保证通讯时不影响计量，使计量准确，通讯响应迅速。

（12）电表需无缝对接现有智能电表管理平台，实现一卡通充值缴费、查询电量、数据抄表、报表统计等功能。投标人须提供承诺书承诺其所提供的电表可无缝对接现有智能电表管理平台，如对接所需费用包含在投标报价里。

2.2.3数据采集器

（1）采用不低于ARM11芯片

（2）支持TCP Server，TCP client模式；

（3）支持 Web，telnet和serial console；

（4）正常工作温度：-10℃～55℃；

（5）相对湿度：5%～95% 无冷凝；

（6）功耗：节能模式：≤2.5W；

（7）10/100M自适应以太网络接口≥1个 ；

（8）定时器组 ≥1024；

（9）防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作；

（10）快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作；

（11）浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击；

（12）应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求；

（13）应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求；

（14）在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作；

（15）在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。

2.2.4智能单相导轨表

(1)计量方式：单控单计量；
(2)计量精度：不低于B级；

(3)额定电流：不低于0.25-0.5（40）A；
(4)安装方式：导轨式安装；

(5)额定电压：220V；

(6)脉冲常数：不限于3200imp/kW•h；

(7)额定频率：50Hz；

(8)电压线路有功功率消耗：≤2W；

(9)绝缘电阻：≥5MΩ；

(10)数据保存：断电后，数据保存时间≥10年；

(11)标准工作温度：-10℃～+55℃；

(12)极限工作温度：-30℃～+55℃；

(13)485通讯，波特率2400 bps /9600 bps/19200bps/38400bps/115200bps可设；

(14)电表响应时间<100ms；

(15)EMC抗扰度能达到B级标准；

(16)有功电能计量，长期工作免调校；

(17)预付费功能：实现用户现买电后用电的功能，当电能表内剩余电量（金额）小于或等于系统所设的报警电量或报警 金额时，应能在系统中报警提示；当电能表内的剩余电量（金额）为 0 或双方约定的允许的欠电量（金额）时，可发出断电信号控制负荷开关自动断电， 在电能表输入新的购电量（金额）后，电能表应能够自动恢复；

(18)显示功能：电能表至少应显示以下信息： 电表序列号，电能脉冲常数； 每一回路的累计用电数、功率、功率因数；如果是预付费，还要显示剩余电量（金额）；显示电能表继电器的开合状态；

(19)负载识别控制功能：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯、暖手宝 等）实施自动识别并关断。系统断电后可设自动恢 复供电次数。超过设定要求，只能人为手动恢复供 电。支持不低于10 组不同恶性负载参数模板和黑白名单自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认；设置，负载波形学习后，可将黑名单设为白名单；

(20)内置继电器单路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；
(21)可调移相器识别：支持识别可调移相器，判定发热电器的使用，并进行判断控制；

(22)脱机保电功能：电表应能在自身与软件长时间不通讯时，自动进入保电状态，保证用户用电，电表与软件恢复通讯后电表恢复成保电之前的状态；

(23)欠压过压保护功能：为了避免低电压或高电压对用户用电器的伤害，处于欠压（＜198V）或过压（＞242V）电表应会在软件平台上显示并自动切断对后端的供电，当电压恢复正常并持续一段时间后，电表应会自动恢复对后端的供电；

(24)负载学习功能：非设备自有数据库中的其他负载电器设备，可通过设备自带的学习算法进行现场学习，将负载电器设备参数等存入设备数据库并实现用电设备管理；

(25)电弧检测功能：电表应能够检测到电表后端中产生的一些电弧，电表检测到电弧后会对电表出线端断电，对电表后端用电器进行保护；

(26)过温保护功能：电表在自身温度过高的情况下（温度可设）在软件平台上显示并切断供电，保证用电安全。当温度恢复正常，自动恢复供电；

(27)自组网功能：通过 485 总线与网关配合，自动组网，更换表具后不需要与平台进行重复设置，可实现直接自动通讯，提高维护效率。
2.2.5智能单相电表

(1)计量精度：不低于1.0级
(2)一路进线，两路出线，独立计量、独立控制

(3)额定电流：不低于10（40）A
(4)额定电压：220V

(5)脉冲常数：不限于3200imp/kW•h

(6)额定频率：50Hz

(7)电压线路有功功率消耗：≤2W

(8)绝缘电阻：≥5MΩ

(9)数据保存：断电后，数据保存时间≥10年

(10)标准工作温度：-10℃～+55℃

(11)极限工作温度：-30℃～+55℃

(12)485通讯，波特率2400 bps /9600 bps /19200bps/38400bps/115200bps可设

(13)电表响应时间<100ms

(14)EMC抗扰度能达到B级标准

(15)有功电能计量，长期工作免调校

（16）功能要求

1)自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认；

2)内置继电器单路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；

3)具有液晶显示屏，采用分布式计量模式；

4)采用独立封装（非多用户表）；

5)可调移相器识别：支持识别可调移相器，判定发热电器的使用，并进行判断控制；

6)脱机保电功能：电表应能在自身与软件长时间不通讯时，自动进入保电状态，保证用户用电，电表与软件恢复通讯后电表恢复成保电之前的状态；

7)欠压过压保护功能：为了避免低电压或高电压对用户用电器的伤害，处于欠压（＜198V）或过压（＞242V）电表应会在软件平台上显示并自动切断对后端的供电，当电压恢复正常并持续一段时间后，电表应会自动恢复对后端的供电；

8)负载学习功能：非设备自有数据库中的其他负载电器设备，可通过设备自带的学习算法进行现场学习，将负载电器设备参数等存入设备数据库并实现用电设备管理；

9)电弧检测功能：电表应能够检测到电表后端中产生的一些电弧，电表检测到电弧后会对电表出线端断电，对电表后端用电器进行保护；

10)过温保护功能：电表在自身温度过高的情况下（温度可设）在软件平台上显示并切断供电，保证用电安全。当温度恢复正常，自动恢复供电；

11)空调专线功能：电表的某一路出线为空调专用，仅空调使用，空调插座移除后立刻断电，空调插入后恢复供电，其他电器断电；

12)电表报警功能：电表应能在液晶屏上显示报警信息，总共有继电器关断、温度异常、电压异常三种报警。
2.2.6数据网关

(1)采用不低于ARM11芯片

(2)配置≥1G内存，还可外接存储卡；

(3)支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式；

(4)支持 Web，telnet和serial console；

(5)自带≥7寸的电容触摸屏，分辨率≥800*480；

(6)正常工作温度：-10℃～55℃；

(7)相对湿度：5%～95% 无冷凝；

(8)功耗：节能模式：≤2.5W；

(9)RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 ；

(10)指示灯：具有电源指示灯、端口运行指示灯、电口、网口指示力；
(11)定时器组≥1024；

(12)外壳防护等级：外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP40等级要求。
(13)防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作；

(14)快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作；

(15)浪涌测试，波前时间1.2us/半峰值时间50us，在电源输入端施加线一线2KV、线一地4KV、网口10/700us共模的4KV峰值电压。试验中允许性能暂时降低，功能不丧失，试验后能自行恢复。

(16)应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求；

(17)应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求；网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’

(18)通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 

(19)历史数据存储：不少于7天内每个表具的半小时数据；

(20)通过触摸屏输入用户信息后，可查询电流、电压、功率、剩余电量、已用电量、表具温度等信息。

(21)在紧急情况下，管理员可通过触摸屏直接对房间对应电表进行供电或断电等应急控制；

(22)断网查询及控制功能：当校园网络出现断联状态，数据网关支持连接表具实时电量查询、开合闸控制、供电状态查询(当前电压、电流、功率、温度、断电原因等)。

(23)当用户有低电、过流、恶性负载等警告信息时，数据网关的显示屏会实时闪烁提醒，并配有声音提示，同时将报警信息上传至服务器；

(24)支持断点续传；

(25)定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置；

(26)数据采集功能：可同时连接至少320个计量表具进行数据的传输与控制;并且支持DL/I645、CJ/T-188、SL651-2014等多种通讯协议或自定义协议的表具经行数据采集，包括电能表(含单相\三相电能表、计量模块)、水表、燃气表、热量表等并且可以混接多种协议；
三、商务要求（以下商务要求均为不可负偏离的实质性条款，若有负偏离则报价无效）
1、交付地点：福建商学院人武校区、万洋校区、连江校区等指定地点。
2、交付时间：合同签订后30个日历日。
3、交付方式：送货上门，现场交货，验收合格并交付正常使用。
4、是否收取履约保证金：是，签订合同后，成交供应商需缴纳成交金额的5%履约保证金，该履约保证金在完成合同相关事项，无合同条款未尽事宜，则以银行转帐方式无息退还给成交供应商。

是否邀请报价人参与验收：否
6、验收方式：

	验收期次
	验收期次说明

	1
	所采购设备各项参数指标符合采购要求，设备安装调试完毕，可正常使用，并提供设备使用指导培训。


7、支付方式：

	支付项目
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100%
	货物安装验收合格交付正常使用后，需提供正式增值税发票，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%。


8、质保期：整体项目质保3年，验收合格之日起计算。

9、售后服务要求：

（1）质保期内免费提供上门维护服务。

（2）质保期内免费提供产品保修、维护、技术支持服务。

（3）质保期内必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

（4）在质保期内设备运行发生故障时，供应商应在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，在8小时内提供解决方法，如有需要应在下一个工作日内派技术人员到达现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用，其中发生一切费用由供应商承担。

（5）质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

（6）若质保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，供应商无条件换货。

（7）质保期满前1个月内供应商应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。

（8）质保期后，供应商应终身提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障，维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

（9）供应商应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

10、其他要求：

10.1与本项目的相关要求：

（1）成交供应商提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

（2）成交供应商提供的无论的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时成交供应商应提供所有设备及材料的全部合法证明材料（如：产品合格证、许可证、检验报告、以及技术参数说明等资料）。

（3）要求成交供应商提供的所有软件、硬件产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，采购要求的软件必须为正版软件，提供软件生产厂家的原包装。

（4）成交供应商的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售后服务等费用。 

（5）安装要求：电表安装必须严格遵循国家及行业标准，施工全程严格执行停电验电、挂接地线、设置警示围栏的标准化流程，严禁无防护带电作业，涉及原有供电线路改造，必须向采购人提交申请，获批后方可施工。

（6）安全要求：成交供应商为安全第一责任人，施工区域清理易燃杂物，配备干粉灭火器，现场严禁吸烟动火；严禁在潮湿积水环境下带电施工，施工期间若发生的人员意外伤害、设备损坏、供电中断等安全事故，全部责任及经济损失由成交供应商承担。

10.2专利说明：

（1）成交供应商提供的货物必须具有自主知识产权，获得合同的成交供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，获得合同的的成交供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

（2）成交供应商不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供采购文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。

四、其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：采购人与成交人如因履行投标文件内容发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，向福州仲裁委员会提交仲裁申请。

3、本项目不接受联合体参与报价，不允许转包分包。

4、报价人的报价按单价、总价报价，报价不能超过合同包预算价，否则按无效报价处理。

三、采购合同
格式自拟
四、报价文件格式
注释： 
《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人应参照这些格式文件制作报价文件。

报价文件包括以下内容：1、报价书；2、报价人声明；3、报价一览表；4、项目说明一览表。（以上文件均需加盖公章）

报价人需将完整的报价文件于竞价时间截止后30分钟内发送至福建泓武招标有限公司邮箱：fjhongwu@163.com。

报价人对每个合同包报价时仅需扫描上传加盖公章的报价一览表（上传的文件大小必须在10M以内。可将需要上传的文件扫描后以压缩包的形式上传）。报价一览表需在网上竞价截止时间前按上述要求上传，未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。
报价文件
项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：
报价人名称 ：
    地址：
电话：传真：邮编：
报价人代表（印刷体）： 签字：
手机：         日期 ：  年 月 日
目录
报价书
报价人声明
报价一览表
项目说明一览表
报价书
致：福建泓武招标有限公司
    根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号）:        ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式两份。
以      方式提供的金额为人民币元的响应保证金。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。
 4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：
      地址：  邮编： 
      电话：  传真： 
      报价人代表签字： 
      报价人（全称并加盖报价人公章）：
      日  期： 年 月 日
 
 
 
 
 
 
2、报价人声明
致：福建泓武招标有限公司
   关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。
 我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

3、报价一览表

项目编号：FJHWZB【WJ】2026019

项目名称：福建商学院新增电控系统采购项目

	合同包
	品目号
	标的名称
	数量
	竞价总价（元）
	竞价保证金（元）

	1
	1-1
	福建商学院新增电控系统采购项目
	1批
	
	

	竞价总价（元）
	大写：

小写：


报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

分项报价表（格式自拟）

项目编号：FJHWZB【WJ】2026019

项目名称：福建商学院新增电控系统采购项目
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

4、项目说明一览表
项目编号：FJHWZB【WJ】2026019
项目名称：福建商学院新增电控系统采购项目
合同包号：
	品目号
	
	标的名称
	
	数量
	

	产品说明


	............


报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期

五、报名材料格式
注释： 
报价人应参照这些格式文件制作报名材料。
报名材料
（竞价前递交）
项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：
报价人名称 ：
    地址：
电话：传真：邮编：
报价人代表（印刷体）： 签字：
手机：         日期 ：  年 月 日
目录
1、法人营业执照

2、报价人的资格声明
3、竞价承诺书
4、法定代表人授权书（若报价代表人为法定代表人则无须提供授权书，但须提交身份证正反面复印件）
5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明
6、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料；须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料；
7、报价人提供的财务状况报告或资信证明
8、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

9、报价人须具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供声明函。

10、竞价保证金凭证复印件

11、中小企业声明函
12、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”的要求逐条做出投标响应）。

13、售后服务承诺。

14、其它必要的相关证明材料（如有）。

15、招标服务费承诺书。
法人营业执照

2、报价人的资格声明
致：福建泓武招标有限公司
关于贵方　　　　年   月    日第 （项目编号）        竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价产品及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报名材料中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明一份。
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
3、竞价承诺书
致：福建泓武招标有限公司
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。
二、本项目竞价文件、报价人的报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、以       方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金，已到贵方指定账户。
四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按采购有关法规对我方的处罚。
五、报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在竞价过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人的行为，将取消其成交资格，其竞价保证金将不予退还。若在成交后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。竞价过程中无论是否有对原件进行核实，报价人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。
六、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

    七、提交报名材料文件一式两份
 
报价人（全称并加盖报价人公章）： 
电话：                     
传真：                
报价人法定代表人(或报价人代表)签字：                 
日期：     年    月   日
4、法定代表人授权书
致：福建泓武招标有限公司
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
报价人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
报价人代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
报价人（全称并加盖报价人公章）：                   
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
报价人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


5、参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明
致：福建泓武招标有限公司
关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：
我公司在参加本次招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此承诺！
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
6、报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料；报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料。
7、财务状况报告或资信证明
8、参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明
致福建泓武招标有限公司：
关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：
我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。
特此声明！
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
 
提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；
 备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。
9、具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函。
致福建泓武招标有限公司：
关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：
我公司在参加本项目采购具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
特此声明！
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
10、竞价保证金凭证复印件
11、技术偏离表
项目编号：                                                
	序号
	竞价文件技术要求
	报价响应的技术要求
	偏离详细说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”中“技术参数及相关要求”的要求逐条做出投标响应，未按竞价文件要求进行响应的，视为符合性审查不合格，拒绝其报价。
报价人（全称并加盖报价人公章）：                 
报价人代表签字：                      
日期：                 
商务偏离表
项目编号：                                               
	序号
	竞价文件商务要求
	报价响应的商务要求
	偏离详细说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”中“商务要求”的要求逐条做出投标响应，未按竞价文件要求进行响应的，视为符合性审查不合格，拒绝其报价。
报价人（全称并加盖报价人公章）：                 
报价人代表签字：                      
日期：                 
12、售后服务承诺（如有）

致：福建泓武招标有限公司
我们在贵公司组织的            项目招标活动中如获成交（项目编号：           ）我方同意按照竞价内容及要求中的采购人要求提供售后服务，若竞价内容及要求中未体现售后服务，我方均以厂家的售后服务为基础，尽力为采购人提供更优的服务。
 
	详细描述厂家售后服务：
	

	成交供应商所能提供更优的售后服务：
	


特此承诺！

报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

13、其它必要的相关证明材料（如有）

14、招标服务费承诺书
 
致：福建泓武招标有限公司
我们在贵公司组织的              项目竞价活动中如获成交（项目编号：           ），我们保证按竞价报价文件的要求在领取成交通知书时以转账或电汇等形式向贵方交纳招标代理服务费。
我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。
特此承诺！
 

报价人（全称并加盖报价人公章）： 
地址：
邮编： 
电话：
传真：
报价人代表签字：                
日期：                    
